	[bookmark: _GoBack]Противогаз ПШ-1СП-ПСА (1 шланговая линия 10м, шлем-маска ШМ-2012 - 1 шт., привязь страховочная антистатическая). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012
	Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С. 
Комплектация:
- шлем-маска ШМ-2012  – 1 шт.;
- шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 10 метров); 
- гофрированная трубка – 2 шт;
- привязь страховочная антистатическая и сигнально-спасательная веревка  – 13 м.;
Исполнение - ПШ-1- с воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту и уложенным в сумку.
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