Фильтр комбинированный ДОТ 480 А2В2Е2АХР3 R D
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ГОСТ 12.4.235 -2019, ТР ТС 019/2011
[bookmark: _Hlk188202438]Назначение: фильтр комбинированный в металлическом корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман).
[bookmark: _Hlk199153150]Фильтр используется в составе противогаза ДОТ и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012, ШМП-1, ППМ-88.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Присоединение фильтра к лицевой части с помощью соединительной трубки (ГОСТ 12.4.235-2019), входящей в состав фильтрующего противогаза ДОТ.
Класс защиты по вредным веществам:
[bookmark: _Hlk188105744]- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по органическим газам и парам с температурой кипения не более 65°С – только для одноразового применения;
- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый
· [bookmark: _GoBack]R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению 
· P – высокая эффективность 
Применяется при объемном содержании во вдыхаемом воздухе кислорода не менее 17 % и объемной доле опасных и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере в виде паров, газов и (или) аэрозолей, не более 0,5 %.  
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- циклогексан при концентрации (17,5±1,7) мг/дм3 = 35
- хлор при концентрации (15,0±1,5) мг/дм3 = 20
- сероводород при концентрации (7,1±0,7) мг/дм3 = 40
- циановодород при концентрации (5,6±0,5) мг/дм3 = 25 
- диоксид серы при концентрации (13,3±1,0) мг/дм3 = 20
- диметилэфир при концентрации (0,95±0,01) мг/дм = 50
[bookmark: _Hlk199153870]Применяется во всех климатических регионах (поясах) в интервале температур от минус 40 °С до плюс 40 °С. 
[bookmark: _Hlk188011145]Температура хранения от - 50 до + 50°С
Гарантийный срок хранения: 5 лет. 
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