Фильтр  ДОТ 780 А2В2Е2Р3 R D
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра.
Фильтр комбинированный в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) большого габарита ДОТ 780 А2В2Е2Р3 R D с защитой от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, арсины и т.п.); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман), в комплекте промышленного фильтрующего противогаза большого габарита ДОТ УРАЛ.
Применение: Фильтр разработан специально для работников «горячих цехов» при производстве цветных металлов.
Особенности конструкции: в основе фильтра использован принцип "развернутой шихты": поглотитель помещен вертикально между перфорированными цилиндрами. Вдыхаемый воздух через отверстие в дне коробки поступает в пространство между корпусом фильтра и гофрированным противоаэрозольным фильтром, затем равномерно проходит через противоаэрозольный фильтр, поглотитель, противопылевой тампон и очищенный поступает к органам дыхания.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты: 
- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности);
- R – многоразового использования
- D – устойчивость к запылению
- P – высокая эффективность
- Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый.
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется в всех климатических регионах стран Таможенного союза при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
Температура хранения от - 50°С до + 50°С
Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
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